ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕОТВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО СГРАДИ НА ДПБ”Г.КИСЬОВ”- РАДНЕВО”
ИНВЕСТИТОР: ДПБ”Г.КИСЬОВ”- РАДНЕВО
Възложителят има следните изисквания към използваните материали, както следва:

Мълниеотводи – Активен мълнеприемник с височина 6м. с резба 16мм., свързваща муфа за мълниезащитен кол с височина 4м., бетонов цокъл 17кг. с резба 16мм.,заедно с всички елементи за поставяне и укрепване на мълниеприемника

Скоби свързващи и клеми
Въже медно Ф8мм
Шина поцинкована 40Х4
Заземителни колове 63/63/3мм. от горещо поцинкована стомана комплект със заземителна шина
